**江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）**

**公共区域家具采购项目的报价函**

江西省科学技术馆：

我单位拟就“江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）

公共区域家具采购项目”进行报价，按附件中的需求进行报价（含税、安装的报价格式详见附件1、2），报价格式如下：

联系人：

联系电话：

## XXXXX

## 年 月 日

## 附件1

## 报价一览表（格式可自拟）

供应商名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总价（元) |
| 1 | 江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）公共区域家具采购项目 |  |

供应商名称（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

## 附件2

## 分项报价表（格式可自拟）

供应商名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **图片** | **品名** | **规格（mm）** | **描述** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** | **区域** |
| **一层** | | | | | | | | | |
| 1 |  | 长条座椅 | 1500W\*500D\*430H | 树脂玻璃钢，喷涂汽车漆。颜色可选。 | 1 | 张 |  |  | B馆 儿童科学乐园门口 |
| 2 |  | 座椅 | 1500W\*500D\*450H | 树脂玻璃钢，喷涂汽车漆。颜色可选。 | 6 | 张 |  |  | B馆 儿童科学乐园展馆内 |
| 3 |  | 圆柱座椅 | 直径2600\*650H | 树脂玻璃钢，喷涂汽车漆。中间不含，可拆组。颜色可选。 | 1 | 套 |  |  | B馆 儿童科学乐园展馆内 |
| 4 |  | 长条座椅 | 1500W\*500D\*430H | 树脂玻璃钢，喷涂汽车漆。颜色可选。 | 4 | 张 |  |  | A馆 临展前厅、楼梯右侧 |
| 5 |  | 花盆 | 400W\*400D\*800H | 树脂玻璃钢，喷涂汽车漆。颜色可选。 | 3 | 个 |  |  | A馆 临展前厅、楼梯右侧 |
| 6 |  | 创意座椅 | 3000\*1100\*900H | 树脂玻璃钢，喷涂汽车漆。颜色可选。 | 1 | 张 |  |  | A馆 临展前厅、楼梯右侧 |
| 7 |  | 个性座椅 | 820\*500\*400H | 树脂玻璃钢，喷涂汽车漆。颜色可选。 | 2 | 张 |  |  | A馆 临展前厅、楼梯右侧 |
| 8 |  | 安检服务台 | 2400\*600\*800H | 桌面密度板，桌架为1.5mm钢板。颜色灰白。 | 1 | 张 |  |  | 大厅安检机处 |
| 9 |  | 办公椅 | 常规 | 1、面料：背：橙色网布定制加密网，含尼龙弹力筋；座垫:采用6级防水布戎，耐磨密植纤维加耐拉底结合而成，经防水，防污，阻燃处理，清洁方便。  2、尼龙框：采用原生尼龙料注塑而成，耐用，不变色，无异味。  3、椅背：全铝合金升降机构，后背可升降10CM，高度可调；主动式腰靠可高度调节（可升降8CM）； 脊形仿生后背，与人体脊柱完美贴合，对腰部形成完美支撑，既能支撑骶骨，又能支撑腰部区域，符合人体工程学，缓解疲劳感。  4、扶手：3DPU多功能扶手，7CM升降扶手，拥有3档调节，满足不同办公环境需要；PU饰面，光滑舒适，可根据需求进行多功能调试； 5、坐垫：全尼龙缓冲椅座，无木板，托负更均匀；采用高密度定型海绵，无胶水粘合，加强环保力度，软硬适中，座感舒适，密度：50-55kg/立方米 ，长期使用不易变形和塌陷；  6、底盘机构：多功能4级锁定线控带滑动功能底盘：具有升降，4级倾仰锁定，含座板滑动功能（可滑动4.5cm）；控制开关皆在右边后侧，操作简易方便； 7、气压棒：采用4级气杆， QPQ氮化气压棒，氮气纯度达到99.7%，升降10万次以上无损坏，升降行程10cm ,承重155KG；  8、其他：尼龙五星脚：尼龙+塑胶一次注塑而成；脚轮：6寸轮，转动10万次无损坏。 | 5 | 把 |  |  | 服务台 |
| **二层** | | | | | | | | | |
| 1 |  | 长条座椅 | 1500W\*500D\*430H | 树脂玻璃钢，喷涂汽车漆。颜色可选。 | 6 | 张 |  |  | B馆 展区闸机处 |
| 2 |  | 花盆 | 400W\*400D\*800H | 树脂玻璃钢，喷涂汽车漆。颜色可选。 | 3 | 个 |  |  | B馆 展区闸机处 |
| 3 |  | 创意座椅 | 3200\*920\*850H | 树脂玻璃钢，喷涂汽车漆。颜色可选。 | 2 | 张 |  |  | B馆 展馆外边过道 |
| 4 |  | 个性座椅 | 820\*500\*400H | 树脂玻璃钢，喷涂汽车漆。颜色可选。 | 4 | 张 |  |  | B馆 展馆外边过道 |
| 5 |  | 座椅 | 1500W\*500D\*450H | 树脂玻璃钢，喷涂汽车漆。颜色可选。 | 5 | 张 |  |  | B馆 探索与发现展馆内 |
| 6 |  | 安检服务台 | 2400\*600\*880H | 桌面密度板，桌架为1.5mm钢板。颜色灰白。 | 1 | 张 |  |  | 二楼大厅安检机处 |
| 7 |  | 办公椅 | 常规 | 1、面料：背：橙色网布定制加密网，含尼龙弹力筋；座垫:采用6级防水布戎，耐磨密植纤维加耐拉底结合而成，经防水，防污，阻燃处理，清洁方便。  2、尼龙框：采用原生尼龙料注塑而成，耐用，不变色，无异味。  3、椅背：全铝合金升降机构，后背可升降10CM，高度可调；主动式腰靠可高度调节（可升降8CM）； 脊形仿生后背，与人体脊柱完美贴合，对腰部形成完美支撑，既能支撑骶骨，又能支撑腰部区域，符合人体工程学，缓解疲劳感。  4、扶手：3DPU多功能扶手，7CM升降扶手，拥有3档调节，满足不同办公环境需要；PU饰面，光滑舒适，可根据需求进行多功能调试； 5、坐垫：全尼龙缓冲椅座，无木板，托负更均匀；采用高密度定型海绵，无胶水粘合，加强环保力度，软硬适中，座感舒适，密度：50-55kg/立方米 ，长期使用不易变形和塌陷；  6、底盘机构：多功能4级锁定线控带滑动功能底盘：具有升降，4级倾仰锁定，含座板滑动功能（可滑动4.5cm）；控制开关皆在右边后侧，操作简易方便； 7、气压棒：采用4级气杆， QPQ氮化气压棒，氮气纯度达到99.7%，升降10万次以上无损坏，升降行程10cm ,承重155KG；  8、其他：尼龙五星脚：尼龙+塑胶一次注塑而成；脚轮：6寸轮，转动10万次无损坏。 | 5 | 把 |  |  | 服务台 |
| 8 |  | 长条座椅 | 1500W\*500D\*430H | 树脂玻璃钢，喷涂汽车漆。颜色可选。 | 26 | 张 |  |  | A馆 二层靠江边休息区长廊 |
| 9 |  | 花盆 | 400W\*400D\*800H | 树脂玻璃钢，喷涂汽车漆。颜色可选。 | 13 | 个 |  |  | A馆 二层靠江边休息区长廊 |
| 10 |  | 四周座椅 | 3000\*1500\*850H | 树脂玻璃钢，喷涂汽车漆。颜色可选。 | 2 | 张 |  |  | A馆 电梯旁 |
| 11 |  | 长条座椅 | 1500W\*500D\*430H | 树脂玻璃钢，喷涂汽车漆。颜色可选。 | 2 | 张 |  |  | A馆 电梯旁 |
| **三层** | | | | | | | | | |
| 1 |  | 创意座椅 | 3000\*1100\*900H | 树脂玻璃钢，喷涂汽车漆。颜色可选。 | 2 | 张 |  |  | B馆 展馆外边过道 |
| 2 |  | 创意座椅 | 820\*500\*400H | 树脂玻璃钢，喷涂汽车漆。颜色可选。 | 4 | 张 |  |  | B馆 展馆外边过道 |
| 3 |  | 长条座椅 | 1500W\*500D\*430H | 树脂玻璃钢，喷涂汽车漆。颜色可选。 | 8 | 张 |  |  | B馆 展馆外边过道 |
| 4 |  | 花盆 | 400W\*400D\*800H | 树脂玻璃钢，喷涂汽车漆。颜色可选。 | 5 | 个 |  |  | B馆 展馆外边过道 |
| 5 |  | 座椅 | 1500W\*500D\*450H | 树脂玻璃钢，喷涂汽车漆。颜色可选。 | 6 | 张 |  |  | B馆 科技与生活、科技与创新展馆内 |
| 6 |  | 沙发 | 三人位 | 1.内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成；2.海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉；3.承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布；4.面料：选用牛皮；5.五金：不锈钢钢脚。颜色可选。 | 1 | 套 |  |  | A馆 三层电梯旁 |
| 7 |  | 长茶几 | 1200\*600\*430H | 优质品牌基材+烤漆面，经过防潮、防虫、防腐化学处理，环保优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，耐用且不易变色，封边光滑流畅，金属脚架喷涂均匀不易变色，各项原材料及成品环保标准均达到国家标准或以上。颜色可选。 | 1 | 张 |  |  | A馆 三层电梯旁 |
| 8 |  | 弧形沙发 | 弧长2200\*约800\*780H，单边坐人 | 1.内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成；2.海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉；3.承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布；4.面料：选用牛皮；5.五金：不锈钢钢脚。颜色可选。 | 2 | 套 |  |  | A馆 三层电梯旁 |
| 9 |  | 服务台 | 2800\*800\*780H | 品牌基材+烤漆面，经喷粉或油漆涂装，各项原材料及成品环保标准均达到中国国家标准或以上。优质五金配件，优质耐用。颜色可选。 | 1 | 张 |  |  | A馆 三层科普活动休息区 |
| 10 |  | 办公椅 | 常规 | 1、面料：背：橙色网布定制加密网，含尼龙弹力筋；座垫:采用6级防水布戎，耐磨密植纤维加耐拉底结合而成，经防水，防污，阻燃处理，清洁方便。  2、尼龙框：采用原生尼龙料注塑而成，耐用，不变色，无异味。  3、椅背：全铝合金升降机构，后背可升降10CM，高度可调；主动式腰靠可高度调节（可升降8CM）； 脊形仿生后背，与人体脊柱完美贴合，对腰部形成完美支撑，既能支撑骶骨，又能支撑腰部区域，符合人体工程学，缓解疲劳感。  4、扶手：3DPU多功能扶手，7CM升降扶手，拥有3档调节，满足不同办公环境需要；PU饰面，光滑舒适，可根据需求进行多功能调试； 5、坐垫：全尼龙缓冲椅座，无木板，托负更均匀；采用高密度定型海绵，无胶水粘合，加强环保力度，软硬适中，座感舒适，密度：50-55kg/立方米 ，长期使用不易变形和塌陷；  6、底盘机构：多功能4级锁定线控带滑动功能底盘：具有升降，4级倾仰锁定，含座板滑动功能（可滑动4.5cm）；控制开关皆在右边后侧，操作简易方便； 7、气压棒：采用4级气杆， QPQ氮化气压棒，氮气纯度达到99.7%，升降10万次以上无损坏，升降行程10cm ,承重155KG；  8、其他：尼龙五星脚：尼龙+塑胶一次注塑而成；脚轮：6寸轮，转动10万次无损坏。 | 2 | 把 |  |  | A馆 三层科普活动休息区 |
| 11 |  | 沙发 | 单人位 | 1.内框架：实木框架配多层夹板装钉而成；2.海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉；3.承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布；4.面料：选用耐用西皮；5.五金：高温喷涂钢脚架。颜色可选。 | 12 | 张 |  |  | A馆 三层科普活动休息区 |
| 12 | 茶几 | 1200\*600\*450H | 优质品牌基材+烤漆面，经过防潮、防虫、防腐化学处理，环保优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，耐用且不易变色，封边光滑流畅，各项原材料及成品环保标准均达到国家标准或以上。优质五金配件，经久耐用。颜色可选。 | 3 | 张 |  |  | A馆 三层科普活动休息区 |
| 13 |  | 订制展柜 | 800\*300\*700H | 优质品牌基材+烤漆面，经过防潮、防虫、防腐化学处理，环保优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，耐用且不易变色，封边光滑流畅，各项原材料及成品环保标准均达到国家标准或以上。优质五金配件，经久耐用。颜色可选。 | 7 | 组 |  |  | A馆 三层科普展示区 |
| 14 |  | 订制展柜 | 800\*350\*1500H | 阳极氧化铝板柜体，下柜门为银色，上柜门为玻璃门。带锁。 | 4 | 组 |  |  | A馆 三层科普展示区 |
| 15 |  | 订制椭圆形展柜 | 直径2600\*1500H | 优质E1级多层实木板板+烤漆面，同色PVC封边，内圈可座，优质五金配件。颜色可选。 | 1 | 组 |  |  | A馆 三层科普展示区 |
| 16 |  | 订制L形展柜 | 5800\*650\*2000H | 阳极氧化铝板柜体，下柜门为银色，上柜门为玻璃门。带锁。 | 1 | 组 |  |  | A馆 三层科普展示区 |
| 17 |  | 沙发 | 单人位 | 1.内框架：实木框架配多层夹板装钉而成；2.海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉；3.承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布；4.面料：选用耐用西皮；5.沙发脚：黑色塑料防滑脚垫。颜色可选。 | 4 | 张 |  |  | A馆 科普活动室外 |
| **三层夹层** | | | | | | | | | |
| 1 |  | 弧形沙发 | 弧长2200\*约800\*780H，单边坐人 | 1.内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成；2.海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉；3.承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布；4.面料：选用牛皮；5.五金：不锈钢钢脚。颜色可选。 | 2 | 套 |  |  | A馆 三层夹层电梯旁 |
| 2 |  | 沙发 | 单人位 | 1.内框架：实木框架配多层夹板装钉而成；2.海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉；3.承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布；4.面料：选用耐用西皮；5.沙发脚：黑色塑料防滑脚垫。颜色可选。 | 6 | 张 |  |  | A馆 科普活动室外 |
| **四层** | | | | | | | | | |
| 1 |  | 创意座椅 | 3000\*1100\*900H | 树脂玻璃钢，喷涂汽车漆。颜色可选。 | 2 | 张 |  |  | B馆 展馆外边过道 |
| 2 |  | 创意座椅 | 820\*500\*400H | 树脂玻璃钢，喷涂汽车漆。颜色可选。 | 4 | 张 |  |  | B馆 展馆外边过道 |
| 3 |  | 长条座椅 | 1500W\*500D\*430H | 树脂玻璃钢，喷涂汽车漆。颜色可选。 | 8 | 张 |  |  | B馆 展馆外边过道 |
| 4 |  | 花盆 | 400W\*400D\*800H | 树脂玻璃钢，喷涂汽车漆。颜色可选。 | 5 | 个 |  |  | B馆 展馆外边过道 |
| 5 |  | 座椅 | 1500W\*500D\*450H | 树脂玻璃钢，喷涂汽车漆。颜色可选。 | 4 | 张 |  |  | B馆 宇宙与未来展馆内 |
| **户外** | | | | | | | | | |
| 1 |  | 长条座椅 | 3000\*450\*450 | 树脂玻璃钢，喷涂汽车漆。颜色可选。 | 4 | 张 |  |  | 户外 |
| 总计：(大写) ，小写￥ 元 | | | | | | | | | |

供应商名称（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

营业执照复印件 （盖公章）

授权人身份证复印件（盖公章）